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[bookmark: _Toc144240945]PIPELIFE ESITTELY 

Pipelife on Wienerberger konserniin kuuluva kansainvälinen yritys, joka on keskittynyt muoviputkijärjestelmien kehitykseen, tuotantoon ja jakeluun. Pääkonttori sijaitsee Wienissä, Itävallassa. Pipelifella on tehtaita yli 20 maassa, pääasiallisesti Euroopassa. Yrityksestä saa lisätietoa yrityksen viralliselta verkkosivustolta: www.pipelife.com. 
Pipelife Finland Oy (ja sen tytäryhtiöt Pipelife Hafab Ab ja Talokaivo Oy) on yksi suurimmista muovisten putki- ja ympäristötuotteiden tuottajista ja toimittajista. Yhtiöllä on kolme tuotantolaitosta: Ii, Vantaa (Hakkila) ja Haaparanta Ruotsissa. Lisäksi yhtiöllä on kaivotuotantoa Joensuussa (Ylämylly), Jyväskylässä, Tampereella, ja Liedossa sekä myös Vantaalla Petikossa. Pipelife Finland Oy:n pääkonttori sijaitsee Oulussa. Lisäksi Pipelife Finland tuo tuotteita Suomeen Pipelifen muilta tehtailta erityisesti Etelä-Ruotsista, Norjasta sekä Puolasta ja tapauskohtaisesti myös muilta Pipelife mailta Euroopassa.
Tämän dokumentin aiheena on seuraavien Pipelifen yhtiöiden kuljetuspalvelut:
· Pipelife Hafab Ab/Haaparanta 
· Pipelife Finland Oy /Ii/Ylämylly/Jyväskylä
· Talokaivo Oy /Vantaa Hakkila sekä Petikko /Lieto/Tampere

[bookmark: _Toc144240946]KULJETUSMÄÄRITTELYT 

Kuljetukset varastosijainnistamme tukkuliikkeiden keskusvarastoihin ovat pääsääntöisesti täysiä kuormia (FTL). Työmaatoimituksiin, kaivo- ja pumppaamo/erotin toimituksiin sekä muihin projektikohteisiin kuljetukset ovat pääsääntöisesti vajaita rekkakuormia (LTL).
Kuljetuskaluston päivittäinen tarve pääsesongin aikana (tyypillisesti huhtikuusta lokakuuhun) on 10-15 rekkaa lähtevän tavaran osalta, sekä 4-7 rekkaa saapuvan tavaran osalta.
Kuljetusliikkeen tulee varmistaa, että käytettävä kalusto on kustannustehokasta, ympäristöystävällistä ja tuotteidemme kuljetukseen sopivia sekä paikallisten lakien ja asetusten mukaisia. 
Kuljetusliike on vastuussa siitä, että kuljettajat noudattavat paikallisia lakeja ja asetuksia. Kuljetusliike pyrkii etsimään vakituiset kuljettajat Pipelifen/Talokaivon kuljetuksiin. Kuljetusten tulee perustua yhden miehen operoitaviin rekka-autoihin ja toteuttaa kansallisen työlainsäädännön ja ajosääntöjen mukaisesti. 

Osana Pipelifen brändiä suosittelemme, että kuljetusliike tarjoaa muutamia rekka-autojaan Pipelifen ja/tai Talokaivon mainostilaksi. Mainostamisen prosessista sekä laadusta keskustellaan erikseen.

[bookmark: _Toc144240947]KUORMATILAUS
Seuraavan päivän kuljetustilaukset tehdään Pipelifen/Talokaivon toimesta viimeistään klo. 14.00 mennessä (paikallista aikaa). Palveluntarjoajan tulee taata lastauksen alkavan 24 tunnin sisällä kuljetustilauksen jättämisestä. Mahdolliset kuljetuskapasiteettiongelmat, jotka saattaisivat estää lastauksen alkamisen toivottuna aikana, tulee ilmoittaa Pipelifelle/Talokaivolle välittömästi.

[bookmark: _Toc144240948]REKKAVAATIMUKSET 
· Kuorma-autot (nuppi/auto)
· Sisälastaus korkeus:	2,95 m
· leveys:	 		2.48 m
· pituus:	vähintään	7,20 m

· Perävaunuyhdistelmät: (Nuppi +Kärry) 
· Suomi, Ruotsi:
·  pituus: vähintään 7,20 m (nuppi) + 13,6 m(kärry)
· Sisälastaus korkeus 2,95 m
· Muut maat: pituus: 6,43 m (nuppi) + 8,68 m (perävaunu)

· täysperävaunuyhdistelmät (Eco Combi)
· enimmäispituus 25,25 m 

· HCT yhdistelmät säädösten mukaan

· puoliperävaunut (Trailer)
· korkeus:	vähintään 2,85 m (SE,FI,NO)
· leveys:		2,48 m
· pituus:		13,60 m

· Other	countries:
· Height:		Min 2,75m


Perävaunun sisäleveyden tulee olla vähintään 2.45 m ja Sisälastauskorkeus 2,95 m Autot lastataan sivusta, eli autoissa tulee olla sivupressut tai taitettavat ovet. Erikoistarpeet mainitaan tilauksessa.

· Erikoiskuljetukset (pitkäputkitoimitukset)
· avojatkorekka
· leveys:	 	2,48 m tai jopa 3,5m (erityisjärjestelyt)
· pituus:		14 - 30 m
· sivu- ja	keskitolppien	vähimmäiskorkeus:	2,40m!

· erikoiskoulutetut kuljettajat


· Pipelife Finland, yhdessä palveluntarjoajan kanssa pyrkii järjestämään koulutustilaisuuksia mm. Pipelifen ja Talokaivon tuotteista, mahdollisista uusista toimintatavoista, toimitusketjusta ja kuljettajan merkityksestä osana Pipelifen toimitusprosessia

- Kieppikuljetukset (suuret muoviputkikiepit)
· Sisälastaus korkeus: vähintään 2.95 m (kiepin ulkohalkaisija 2,90 – 3,05 m)
· nostettava katto on suositeltavaa

Talviaikaan kuljetusliikkeiden on sitouduttava käyttämään riittäviä talvivarusteita, jotka Suomen ja Ruotsin lait vaativat. 
Kuljetusliike on velvollinen huolehtimaan, että käytettävä kalusto vastaa Pipelifen/Talokaivon asettamia vaatimuksia. Lastaustilan täytyy olla puhdas, lakaistu ja ilman nauloja tai muita teräviä esineitä sekä teknisesti ja visuaalisesti moitteettomassa kunnossa. 
Lastin kiinnittämisessä kuljettaja on vastuussa lastin kiinnityksen varmistuksesta Suomen ja Ruotsin lakien sekä teollisuuden säännösten mukaisesti. Tähän kuuluu myös lastin tarkistaminen säännöllisin väliajoin matkan aikana, kunnes rekka tulee määränpäähänsä.

Kuljetukset Haaparannasta Ruotsiin:
Rekan tulee olla 24 – 25,5 m – nupin ja perävaunun kanssa. Nuppiosan tulee olla vähintään 7,20 m, ja perävaunun 13,6 m. Lastauskorkeuden tulee olla 3,05 m, perävaunun sisäleveys vähintään 2,45 m. Rekat, joissa on kokoontaitettava pressu (curtain sider tai tautliner) tai liukuovet lastataan sivulta. Jotkut toimitukset vaativat erityisrekkoja kuljettamaan pitkiä putkia (14-30 m)

[bookmark: _Toc144240949]RAHDIN LASTAUS JA PURKU
Kuljetusliikkeiltä odotetaan ennakoivaa toimintaa. Tähän kuuluu erityisesti välitön tiedotus merkittävistä sopimuksien ja normien häiriöistä kuljetuspalveluiden suhteen Pipelifen/Talokaivon ja asiakkaan välillä. Kuljettajaa vaaditaan ottamaan yhteyttä Pipelifen/Talokaivon asiakkaaseen (annettujen ohjeiden mukaan) saapumisaikataulusta, erityisesti projektitoimituksissa. Kuljettajan pitää tarpeen mukaan avustaa paikallista henkilökuntaa lastauksessa ja purkamisessa. Kaikki vauriot, jotka kuljettaminen aiheuttaa, ovat kuljetusliikkeen vastuulla.  Kaikki vauriot täytyy kirjata rahtikirjaan ja ilmoittaa heti Pipelifen Asiakaspalveluun/Talokaivon logistiikkaan.
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Tuotteita kuljetetaan erikokoisina ja erimittaisina. Niitä kuljetetaan nippulähetyksinä, ts. puukehyksissä tai kelana. Tavarat voidaan lähettää nipuissa, lavakauluksissa tai kieppeinä 
Lisäksi tavara voi olla lastattu kelmutettuina kertakäyttö lavoilla/eurolavoilla sekä teräshäkeissä tai ei kelmutettuna lavoilla tai pahvikontissa lavalla.
Erityisesti ns. kaivoyksiköiden tuotteet ovat pääsääntöisesti ns. irtotavaraa, joka lastataan käsin ja sovitetaan tarkasti autoon maksimaalisen kuljetusmäärän mahdollistamiseksi.
Lavat ovat normaalimitoiltaan; pituus 120cm, leveys 80cm; päällekkäin lastaus on joskus mahdollinen: lavojen paino  on normaalisti n.100 – 250 kg. Lavoja voi olla myös hyvin erikokoisia.  
Niput:
· pituus: 		1-7 m tai 12 m (joskus 13.5 m) tai pitkäputkikuormat 14-30 m
· leveys:		80-122 cm (jotkut niput ovat 140-180 cm)
· korkeus: 	40-160 cm
· päälle lastaus pääsääntöisesti mahdollista
· kokonaispaino:	50 kg – 5000 kg keskimäärin 

Kiepit:
· korkeus:	 2,85 – 3,05 m
· leveys vaihtelee kiepin koon mukaan

Toimituksen kertakäyttölavoilla, Euro-lavoilla tai lavakauluksin varustetuilla kuormalavoilla. Alla tyypilliset tiedot:
· pituus:			120 cm
· leveys:			80 cm
· päälle lastaus:		osittain mahdollista
· kokonaispaino	100 – 250 kg
· Euro-lava vaihto:	Ei


[bookmark: _Toc144240951]VARASTOJEN SIJAINNIT

Varastot sijaitsevat samoissa paikoissa kuin tuotantolaitokset seuraavissa osoitteissa:
· Pipelife Hafab Ab, Haaparannan tehdas, Företagsvägen 5, Haaparanta SE-95333, Ruotsi 
· (lähettävä postinumero: 95400 Tornio)

· Pipelife Finland Oy, Iin tehdas, Yrittäjäntie 5, 91100 Ii
· Pipelife Finland Oy, Joensuun kaivoyksikkö, Ylämyllyntie 31A, 80400 Ylämylly
· Pipelife Finland Oy/Talokaivo Oy, Jyväskylän kaivoyksikkö, Seenintie 13, 40320 Jyväskylä
· Talokaivo Oy Vantaan tehdas, Hakkilankaari 2A 01380 Vantaa)
· Talokaivo Oy Petikko kaivoyksikkö, Petikontie 5, 01720 Vantaa 
· Talokaivo Oy Tampere kaivoyksikkö, Perkkoonkatu 7, 33850 Tampere 
· Talokaivo Oy Lieto kaivoyksikkö, Vakiotie 4, 21420 Lieto

Lastausajat (lähtevä)
Lastauspäivät:		maanantai–perjantai
Lastauskellonajat:	7.00–15.30 paikallista aikaa
Lastausajat: 		0,5–2,5 tuntia
Kaikki toimitukset lastaavat Pipelifen/Talokaivon nimeämä henkilöstö (oma tai ulkoistettu). 

Purkuajat (tuleva) 
Purkupäivät: 		maanantai–perjantai
Purkukellonajat: 	7.00–15.30 paikallista aikaa
Purkuajat: 		0,5–2,5 tuntia 
Kuski pitää ilmoita saapumisesta hyvissä ajoin n. 2 tuntia aikaisemin!
Pipelifen/Talokaivon nimeämä henkilöstö tekee purun. Rekkaa puretaan vain sivusta. 

Laatuvaatimukset: Lastaus
Myöhästymiset täytyy ilmoittaa Pipelifelle/Talokaivolle heti ja viimeistään kahta tuntia ennen suunniteltua lastausta; kuljetusliike on velvollinen olemaan oma-aloitteinen käyttäen kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta kuljetustehtävä tulee täytettyä. 
Kuljettajan täytyy hyväksyä lastin ottamisen haltuunsa allekirjoituksellaan (sekä rekan numerolla tai rekisterinumerolla).

[bookmark: _Toc144240952]RAHDIN TOIMITUS
Rahdin uudelleenlastaus ei ole suositeltavaa. Rahti toimitetaan rekalla, joka lastattiin Pipelifella/Talokaivolla. Rahdin uudelleenlastaus on mahdollista vain erityistapauksissa ja vaatii kirjallisen dokumentaation Pipelifen/Talokaivon kanssa (sähköposti on kirjallinen sopimus tässä tapauksessa).
Kuorman sijoittelu autoon tehdään siten, että se on helppo purkaa kuljetusreitin mukaisesti. Tavara pitää myös lastata/kiinnittää siten, että kuljetusvaurioita ei pääse syntymään. Lisäksi on turvattava, ettei tavara pääse putoamaan auton kyydistä purkutilanteessa hallitsemattomasti.

[bookmark: _Toc144240953]KUUKAUSIRAPORTTI
Palveluntarjoajan tulee pitää kirjaa Pipelifen/Talokaivon kuljetuksista, ja pyydettäessä toimittaa tiedot kahden työpäivän kuluessa.
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Kuljettajat ovat Pipelifen/Talokaivon rajapinta asiakkaiden kanssa. Kuljettajien pitää täten esiintyä niin, että he eivät saata Pipelifea/Talokaivoa huonoon valoon. Kuljettaja käyttäytyy ja toimii, kuten vastaanottava toimipaikka vaatii ja noudattaa toimipaikan turvallisuusmenetelmiä. Kuljettajan pitää käyttää vähintään Pipelife ohjeiden vaatimia turvavarusteita tai jos vaatimukset ovat korkeammat niin sitten niitä.
Kuljettajan pitää pystyä kommunikoimaan selkeästi lähettävän ja vastaanottavan toimipaikan kesken. Suositus on, että kuljettaja puhuu Suomea tai Ruotsia tai Englantia, kun kuljetukset ovat Suomessa tai Suomeen. Näin viestintä ei vaarannu kieliongelmien takia.
Pipelife/Talokaivo järjestää tarpeen mukaan koulutustilaisuuksia kuljettajille varmistaakseen, että Pipelifen/Talokaivon vaatimukset tulevat viestitetyiksi ja ymmärretyiksi.
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Kuljetusliikkeet ovat vastuussa seuraamaan nykyisiä säädöksiä, turvallisuusohjeita ja kaupallisia lakeja ja tiedottamaan Pipelifea uusista määräyksistä, jotka vaikuttavat liiketoimintaamme.
Kuljetusliike vastaa siitä, että kaikki Pipelifen/Talokaivon kuljetukset tehdään nykyisten määräysten mukaan.
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Pipelife/Talokaivo ei ole vakuuttanut kuljetuspalveluita. Kuljetusliike on velvollinen järjestämään ja todistamaan, että riittävä vakuutus täyttää kaikki mahdolliset vastuutapaukset, jotka liittyvät kuljetustilaussuhteeseen sekä vahingoittuneisiin tavaroihin ja toimitusviiveiden vahinkoihin.
Rahdinkuljettaja on vastuussa tavarankuljetuksen aikaisista kuljetusvahingoista. Rahtikuljetuksen vahingot pitää ilmoittaa välittömästi Pipelifelle/Talokaivolle ja kirjoittaa rahtikirjaan, minkä vastaanottaja vahvistaa allekirjoituksella.
Vahingot ja laskut toimitusviiveistä laskutetaan kuljetusliikkeeltä. Erot hyväksyttyjen rahtien haltuunottojen ja rahtikuljetuksien välillä laskutetaan myös kuljetusliikkeellä.
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Pipelife on sitoutunut vähentämään ympäristöpäästöjä. Maantiekuljetus on Pipelifelle ja Talokaivolle pääkuljetusmuoto. Siten on suositeltavaa, että kuljetusliike on antanut tai aikoo antaa ECO-ajokursseja kuljettajilleen. Kalusto pitäisi olla uusinta EURO-class– luokkaa. 
Kuljetusliikkeen on pystyttävä pyydettäessä raportoimaan CO2-päästöt kaikille Pipelifen/Talokaivon kuljetuksille.
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Pipelife Finland OY ja Talokaivo Oy laskutustiedot löytyvät ao. linkkien kautta.
https://www.pipelife.fi/tietoa-meista/pipelife-finland-oy/laskutustiedot.html
https://www.talokaivo.fi/tietoa-meista/laskutustiedot.html
TARKISTA PIPELIFE TAI TALOKAIVO SIVUSTON KAUTTA VIRALLISET VERKKOLASKUTUSTIEDOT
 
Laskuissa tarvittavat tiedot:
Laskun tiedot luetaan elektronisesti. Tämän vuoksi laskut on tehtävä koneellisesti ja niiden on oltava helppolukuisia. Seuraavat tiedot täytyy olla laskun ensimmäisellä sivulla:
· Laskuttavan osapuolen Y-tunnus
· Laskuttavan osapuolen pankkitilin numero, IBAN- ja SWIFT-koodi
· Laskun numero
· Laskun päiväys
· Laskun eräpäivä
· Bruttosumma (laskun yhteissumma)
· ALV eriteltynä
· Valuutan määritys ISO3166-standardin mukaan: maa- ja valuuttakoodit 

Puutteellisilla tiedoilla olevien laskujen käsittelyaika pitenee.
Kaikki laskut pitää olla helposti tarkistettavissa, sekä sähköisesti että manuaalisesti sovittujen hintojen tarkistamiseen. 
Laskussa pitää löytyä Rahtikirja nro, Mistä lähtenyt (Zip-Code ,Paikka kunta ,Maa ), Mihin(Zip-Code ,Paikka kunta ,Maa ), Tilavuus ,todellinen paino ja hinta.
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Tarjouksenne tulee olla voimassa 3 kuukautta tarjouksen jättämisestä. 
Vain tarjoukset, jotka sisältävät kaiken (hinnat sisältäen kaikki lisäveloitukset), hyväksytään. Hinnat ovat kiinteitä sopimuksen voimassaoloajan. Vain polttoaineiden hinnoissa tapahtuvat muutokset (polttoainelisät) voivat vaikuttaa hintaan. Mahdolliset polttoainelisät tulee mainita erikseen tarjouksessa. 

Linkki palveluun:  https://www.logentia.com/pipelife

Tarjouksen antajan tulee tarjota taulukon mukaan kuljetus kiinteällä hinnalla lastaus paikasta (tehtaat) vastanottajan postinumero alueelle, taulukko löytyy https://www.logentia.com/pipelife

Kuljetusyksikkö on lavametri. (jos käytetään poikkeavaa mitä alla, se pitää mainita)
· 1 m³ = 333 kg
· 1 lavametri = 1.850 kg 

Tarjouksen jättö   
Tehostaaksemme toimintaamme sekä toimitusketjuamme, olemme (Pipelife Finland Oy,Pipelife Hafab Ab ja Talokaivo OY ) tehneet yhteistyösopimukset nShift Oy:n sekä Logentia Oy:n kanssa.

Palvelusta löytyvät myös Pipelife:n ja Talokaivon tarjouspohjat. Voitte ladata pohjat itsellenne, täyttää kuljetustarjouksenne laittamalla joko kaikille postinumeroille hinnat tai ainoastaan postinumeroihin/alueille, joille haluatte tarjota palvelun.

Valmiit tarjoukset tulee lähettää osoitteeseen:
Tellervo.Perkaus@pipelife.com
Janne.Aarni@pipelife.com
Olli.Nevala@pipelife.com
Juha.Nykanen@pipelife.com
Veli-Pekka.Putila@pipelife.com


Mikäli teillä on aiheeseen liittyviä kysymyksiä, voitte ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin:

Tellervo Perkaus +358 40 186 0017 
Janne Aarni +358 50 411 6709
Olli Nevala +358 40 835 2904
Juha Nykänen +358 40 841 3303
Veli-Pekka Putila +358 40 062 2925


5Pipelife FINLAND OY, Kiviharjunlenkki 1 E, 90220 Oulu/Finland, 
s-posti: asiakaspalvelu@pipelife.com, Puh: 030 600 2200
www.pipelife.fi, www.puhdastulevaisuus.fi
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